{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":132,"n_cols":6,"rows_kept":132,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[40,2,41,4],[24,0,24,1],[33,2,33,4],[30,2,30,4],[23,3,23,4],[32,0,38,1],[34,2,38,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,0,26,1],[32,2,32,4],[26,3,26,4],[27,0,28,5],[30,0,30,1],[0,0,0,5],[15,2,17,3],[15,4,17,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[2,0,3,1],[2,2,3,5],[7,0,7,1],[15,0,17,1],[46,2,46,4],[66,0,66,4],[54,0,61,1],[55,2,55,4],[19,0,19,3],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[54,2,54,4],[56,2,56,4],[62,0,64,5],[57,2,57,4],[107,3,108,5],[39,0,45,1],[46,0,53,1],[47,2,47,4],[48,2,48,4],[39,2,39,4],[85,1,87,1],[71,0,72,4],[71,5,72,5],[77,1,79,1],[81,1,83,1],[85,0,86,0],[67,0,68,4],[67,5,68,5],[74,0,74,5],[75,0,75,5],[69,0,70,4],[69,5,70,5],[89,1,91,1],[103,0,104,0],[103,2,104,2],[101,2,102,2],[101,3,102,5],[89,3,91,3],[89,5,91,5],[97,0,98,5],[100,3,100,5],[105,3,106,5],[112,0,114,0],[101,1,108,1],[112,1,114,5],[105,0,106,0],[105,2,106,2],[107,2,108,2],[107,0,108,0],[103,3,104,5],[101,0,102,0],[131,0,133,1],[131,4,133,5],[124,0,125,4],[116,1,118,5],[116,0,118,0],[126,0,129,5],[120,1,122,5],[120,0,122,0]]}
["KIM (Key Indicator Method): EVALUATIE VAN MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN OP BASIS VAN KERNINDICATOREN"]
[]
["Werkplek/activiteit"]
[]
[]
["1° stap: Toekenning van punten met betrekking tot tijd (slechts één kolom selecteren)"]
[]
["Optillen of verplaatsen (< 5 s)",null,"Vasthouden (> 5s)",null,"Dragen (> 5m)"]
["Aantal keer per werkdag","Aantal punten","Totale duur per werkdag","Aantal punten","Totale afstand per werkdag","Aantal punten"]
[">10",1,"> 5 min",1,"< 300 m",1]
["10 < 40",2,"5 - 15 min",2,"300 m tot < 1 km",2]
["40 < 200",4,"15 min tot < 1 h",4,"1 km tot < 4 km",4]
["200 < 500",6,"1 h tot < 2 h",6,"4 km tot < 8 km",6]
["500 < 1000",8,"2 h tot < 4 h",8,"8 km tot < 16 km",8]
["° 1000",10,"≥ 4 h",10,"° 16 km",10]
["Voorbeelden: metselen, werkstukken in een machine plaatsen, dozen uit een container halen en op de lopende band zetten",null,"Voorbeelden: vasthoiuden en sturen van een gietijzeren werkstuk bij het werken met een slijpmachinen, bedienen van een handslijpmachine, bedienen van een grastrimmer",null,"Voorbeelden: verplaatsen van meubels, afleveren van steigermateriaal op een bouwterrein"]
[]
[]
[]
["2° stap: Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigeheden"]
[]
["2.1.               Effectieve belasting* voor mannen",null,"Aantal punten","2.1.                 Effectieve belasting* voor vrouwen",null,"Aantal punten"]
["< 10 kg",null,1,"< 5 kg",null,1]
["10 tot < 20 kg",null,2,"5 tot < 10 kg",null,2]
["20 tot < 30 kg",null,4,"10 tot < 15 kg",null,4]
["30 tot < 40 kg",null,7,"15 tot < 25 kg",null,7]
["° 40 kg",null,25,"° 25 kg",null,25]
["* Effectieve belasting betekent in dit verband de werkelijke actiekracht die nodig is om de last in beweging te krijgen. Deze actiekracht komt niet in alle gevallen overeen met de massa van de last. Bij hetkantelen van een kartonnen verpakking heeft slechts 50% van de massa van de last effect op de werknemer, bij gebruik van een karretje is dat slechts 10%"]
[]
[]
["2.2.           Kenmerkende houding, positie van de last*",null,"Houding; positie van de last",null,null,"Aantal punten"]
[]
[null,null,"→ Bovenlichaam rechtop niet gedraaid;"]
[null,null,"→ Bij het tillen, vasthouden, dragen en neerzetten wordt de last dicht bij het lichaam gehouden",null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"→ Iets naar voren gebogen of romp iets gedraaid"]
[null,null,"→ Bij het tillen, vasthouden, dragen en neerzetten is de last dicht of tamelijk dicht bij het lichaam",null,null,2]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"→ Diep gebogen of ver voorovergebogen"]
[null,null,"→ Licht voorovergebogen met tegelijkertijd een draaiing van de romp"]
[null,null,"→ Last ver van het lichaam af of boven de schouders",null,null,4]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"→ Ver voorovergebogen met tegelijkertijd een draaiing van de romp"]
[null,null,"→ Last ver van het lichaam af"]
[null,null,"→ Minder stabiele houding bij het staan",null,null,8]
[null,null,"→ Hurken of knielen"]
[]
[]
[]
[]
["* Gebruik voor de toekenning van de punten m,b,t, de houding de meest kenmerkende houding, Als er bijvoorbeeld verschillende houdingen bij het hanteren van de last mogelijk zijn, moet van het gemiddelde uitgegaan worden en niet van weinig voorkomende extremen,"]
[]
[]
[]
["2.3.                                                                                                     Werkomstandigheden",null,null,null,null,"Aantal punten"]
["Goede ergonomie, bijvoorbeeld voldoende ruimte, geen obstakels in de werkruimte, vlak en stevig vloeroppervlak, voldoende licht, goede houvast",null,null,null,null,0]
[]
["Beperkte bewegingsruimte en ongunstige ergonomische omstandigheden zoals beperkte bewegingsruimte door te laag plafond, stabiliteit beperkt door oneffen of zacht vloeroppervlak",null,null,null,null,1]
[]
["Sterk beperkte bewegingsruimte en/of stabiliteit van het zwaartepunt van de last",null,null,null,null,2]
[]
[]
["3° stap : Evaluatie"]
["De punten m.b.t. deze activiteit moeten in het diagram ingevuld en berekend worden."]
[]
["Punten m.b.t. Belasting",4]
[]
[]
[null,"+"]
["Punten m.b.t. Houding",8]
[]
[]
[null,"+"]
["Punten m.b.t. Werkomstandigheden",1]
[]
[]
[null,"=",null,"Punten m.b.t. Tijd ",null,"Risicoscore"]
["Totaal",{"$f":"SUM(B78,B82,B86)","v":13},null,6,null,{"$f":"B90*D90","v":78}]
[null,null,"X",null,"="]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Op basis van het berekende puntenaantal en de onderstaande tabel is het mogelijk een voorlopige evaluatie op te stellen ¹                                                                                                              Dit laat onverlet dat de bepalingen in de wet inzake moederschapsverlof van toepassing zijn"]
[]
[]
["Risico - opbouw",null,"Risicoscore","Omschrijving"]
[1,null,"< 10","Lage belasting, fysieke overbelasting onwaarschijnlijk."]
[]
[2,null,"10 tot < 25","Hogere belasting, fysieke overbelasting mogelijk bij minder veerkrachtige mensen ². Voor die groep is een herontwerp van de werkruimte (- taak) van belang"]
[]
[3,null,"25 tot < 50","Sterk verhoogde, fysieke overbelasting ook mogelijk bij de gemiddelde mens. Een herontwerp van de werkruimte (- taak) wordt aanbevolen"]
[]
[4,null,"≥ 50","Zware belasting, fysieke overbelasting is waarschijnlijk. Een herontwerp van de werkruimte (- taak) is noodzakelijk ³"]
[]
[]
[]
[]
["¹","Het is in principe zo dat naarmate het aantal punten stijgt, ook het risico op fysieke overbelasting stijgt. De grenzen in de risico-opbouw liggen niet vast, omdat er verschillen zijn in individuele werktechnieken en uitvoeringsomstandigeheden. Deze indeling is daarom alleen ter oriëntering. Exactere analyses vereisten vereisen specialistsiche ergonomische kennis en onderzoek."]
[]
[]
[]
["²","In dit verband wordt onder minder veerkrachtige mensen verstaan: personen ouder dan 40 of jonger dan 21 jaar, mensen met weinig ervaring met de taak of zieke werknemers."]
[]
[]
[]
["³","De eisen voor het herontwerp hangen af van het aantal punten in de tabel. Een hogere belasting kan voorkomen worden door het gewicht te verlagen, de omstandigheden te verbeteren of de duur van de belasting te verminderen."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Redenen:"]
[]
[]
[]
[]
["Datum van de evaluatie",null,null,null,"Beoordelaar:"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}